**Дефектный акт на ремонтно-строительные работы по объекту:**

**«Название объекта»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, затрат | Ед.изм. | Кол-во |
| **Помещение № X 50 кв.м.** |
| 1 | Зачистка стен и потолка от известковой побелки, покраски | Кв.м. | 15 |
| 2 | Сплошное выравнивание стен и потолков, побелка, покраска  | Кв.м. | 15 |
| 3 | Демонтаж и установка дверного блока и двери одностворчатой деревянной с замком | шт | 1 |
| 4 | Замена и установка электропроводки выключателя, двойных розеток и люстр | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж окна и установка пластиковых окон с тройным остеклением с установкой москитной сетки, наружные откосы | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж линолеумного покрытия, плинтуса, установка кафеля напольного (пр-во Россия) и плинтуса | Кв.м. | 30 |
| 7 | Демонтаж металлической и установка пластмассовой вентиляционной решетки | шт | 1 |
| 8 | Демонтаж и установка мойки «Тюльпан», демонтаж и установка смесителя | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж и установка подводки холодной и горячей воды | шт | 1 |
| 10 | Установка настенных зеркал | шт | 1 |
| **Помещение № Y 60 кв.м.** |
| 1 | Зачистка стен и потолка от известковой побелки, покраски | Кв.м. | 30 |
| 2 | Сплошное выравнивание стен и потолков, побелка, покраска | Кв.м. | 25 |
| 3 | Демонтаж и установка дверного блока и двери одностворчатой деревянной с замком | шт | 1 |
| 4 | Замена и установка электропроводки выключателя, двойных розеток и люстр | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж окна и установка пластиковых окон с тройным остеклением с установкой москитной сетки, наружные откосы | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж линолеумного покрытия, установка кафеля напольного (пр-во Россия) и плинтуса | Кв.м. | 16,3 |
| 7 | Демонтаж металлической и установка пластмассовой вентиляционной решетки | шт | 1 |
| 8 | Установка настенных зеркал  | шт | 1 |
| 9 | Демонтаж кирпичной кладки | Кв.м. | 8,956 |
| 10 | Закладка дверного проема | Кв.м. | 6 |

Примечание: Наличие пакетов документов на соответствующий вид деятельности; срок гарантии качества 2 года; сроки ремонта не более 3 месяцев.